// simul;
/adc.1/simul/sw 1;
/adc.1/simul/loop 0;
/adc.1/simul/samplevel 0;
/adc.1/simul/testsw 1;
/adc.1/simul/tonelevel -26.;
/adc.1/simul/tonefreq 440;
/adc.1/simul/noiselevel -26.;
/adc.1/simul/pulsesw 0;
/adc.1/simul/pulseperiod 1000;
/adc.1/simul/pulsewidth 100;
/adc.1/simul/vol 1;
// adc;
/adc.1/in 0;
/adc.1/az 45;
/adc.1/dist 1.42;
/adc.1/crcfrq 0;
/adc.1/height 0;
/adc.1/center 0;
/adc.1/pres 1;
/adc.1/out 0.;
