** m_init2 is for init state parameters that are recalled AFTER m_init has finished;
1;
// --------------------------------------------------------------------------------;
/tllslo.1/plane/layer 100;
/tllslo.2/plane/layer 80;
/tllslo.3/plane/layer 60;
/tllslo.4/plane/layer 40;
/tllslo.5/plane/layer 20;
/plane.1/layer 1;
/plane.1/automatic 1;
4000;
/gl-recorder/size 640 480;
/out.1/floating 0;
/framemotor/fps/initval 25;
/framemotor/fps/init bang;
/tllslo/shadow/init bang;
jitter glreadback fbo;
